广东省第二荣军医院业务用房装修改造

工程设计要求

一、总体要求：

1. 整体布局应当符合设计规范以及院感要求，流线合理畅顺，交通组织完善。
2. 设计过程中需对建筑结构改变的，应当取得注册结构工程师同意并指导施工。

二、设计区域如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 建安费（万元） | 设计面积（平方米） |
| 1 | 荣军楼装修（含抗震加固） | 325 | 2600 |
| 2 | 原心身康复科住院楼装修（荣军短期疗养病区） | 300 | 2000 |
| 3 | 建设中心药库 | 25 | 137 |
| 4 | 门诊Ａ座4楼建设口腔科、Ｂ超心电图检查室 | 60 | 400 |
| 5 | 门诊Ｂ座5楼建设内镜中心、外科病区 | 45 | 300 |
| 合计 | 755 | 5437 |

（一）荣军楼装修

荣军楼二楼改造为荣军体检中心，应至少包含内外科、2间Ｂ超室、心电图检查室、五官科检查室、肺功能检查室、骨密度检查室等功能室。

三楼、四楼建设为符合医院设计规范且具备中医特色的中医康复科（疼痛康复科）病区。

五楼作为医院各类值班室，尽量保持原样改造。

（二）原心身康复科住院楼改造为荣军短期疗养病区

符合医院设计规范的短期疗养用房，同时满足就餐、活动、休闲娱乐的需求。

一楼整层及二三楼西侧浴室作为功能用房，至少包含：医护办，急救室，治疗室，理疗室，80人餐厅，党员活动室，值班室，公共卫生间，书画室，按摩室，K歌房，茶室，麻将室，球室（至少包含一套乒乓球，一套桌球）。

二三楼其余房间作为双人病房。

（三）建设中心药库（无需提交方案）

应包含：中药库，西药库，阴凉库，耗材仓库，精麻药品库及办公区域。

（四）门诊Ａ座4楼建设口腔科、Ｂ超心电图检查室

具体为：B超心电图检查室应至少包含2间B超室、1间心电图室、1间动态心电图室等；口腔科应至少包含1间种植室、2间诊室；设置20人公共会议室、候诊区域。

（五）门诊Ｂ座5楼建设内镜中心、外科病房

内镜中心应至少包含：1间胃镜室，1间支气管镜室，准备间，内镜清洗消毒间，储镜室。

符合医院设计规范的外科病区。